|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECLAS PARA ACCDER AL BOOT MENU PARA LAPTOPS** | | |
| Acer | Aspire One zg5, zg8 | F12 |
| Acer | Aspire Timeline | F12 |
| Acer | Aspire v3, v5, v7 | F12  (Es necesario activarlo desde el BIOS) |
| Asus | VivoBook f200ca, f202e, q200e, s200e, s400ca, s500ca, u38n, v500ca, v550ca, v551, x200ca, x202e, x550ca, z202e | Esc |
| Asus | N550JV, N750JV, N550LF, Rog g750jh, Rog g750jw, Rog g750jx | Esc  (Deshabilitar Fast Boot y Secure Boot) |
| Asus | Zenbook Infinity ux301, Infinity ux301la, Prime ux31a, Prime ux32vd, R509C, Taichi 21, Touch u500vz, Transformer Book TX300 | Esc  (Deshabilitar Fast Boot y Secure Boot) |
| Asus | k25f, k35e, k34u, k35u, k43u, k46cb, k52f, k53e, k55a, k60ij, k70ab, k72f, k73e, k73s, k84l, k93sm, k93sv, k95vb, k501, k601, R503C, x32a, x35u, x54c, x61g, x64c, x64v, x75a, x83v, x83vb, x90, x93sv, x95gl, x101ch, x102ba, x200ca, x202e, x301a, x401a, x401u, x501a, x502c, x750ja | F8 |
| Asus | Eee PC 1015, 1025c | Esc |
| Dell | Inspiron 11 3000 series touch, 14z Ultrabook, 14 7000 series touch, 15z Ultrabook touch, 15 7000 series touch, 17 7000 series touch | F12 |
| Dell | Inspiron 14R non-touch, 15 non-touch, 15R non-touch, 17 non-touch, 17R non-touch | F12 |
| Dell | Latitude c400, c600, c640, d610, d620, d630, d830, e5520, e6320, e6400, e6410, e6420, e6430, e6500, e6520, 6430u Ultrabook, x300 | F12 |
| Dell | Precision m3800, m4400, m4700, m4800, m6500, m6600, m6700, m6800 | F12 |
| Dell | Alienware 14, Alienware 17, Alienware 18, XPS 11 2-in-1, XPS 12 2-in-1, XPS 13, XPS 14 Ultrabook, XPS 15 Touch | F12 |
| Gateway | NE56R | F12 |
| HP | 2000 | Esc  (Opción F9) |
| HP | Pavilion g4 | Esc |
| HP | ENVY x2, m4, m4-1015dx, m4-1115dx, sleekbook m6, m6-1105dx, m6-1205dx, m6-k015dx, m6-k025dx, touchsmart m7 | Esc  (Opción F9 ) |
| HP | Envy, dv6 and dv7 PC, dv9700, Spectre 14, Spectre 13 | Esc  (Opción F9 ) |
| HP | 2000 - 2a20nr, 2a53ca, 2b16nr, 2b89wm, 2c29wm, 2d29wm | Esc  (Opción F9 ) |
| HP | Probook 4520s, 4525s, 4540s, 4545s, 5220m, 5310m, 5330m, 5660b, 5670b | Esc |
| Lenovo |  | Esc |
| Lenovo | ThinkPad edge, e431, e531, e545, helix, l440, l540, s431, t440s, t540p, twist, w510, w520, w530, w540, x140, x220, x230, x240, X1 carbon | F12 |
| Lenovo | IdeaPad s300, u110, u310 Touch, u410, u510, y500, y510, yoga 11, yoga 13, z500 | Novo button  (Cerca del botón de encendido) |
| Lenovo | IdeaPad P500 | F12 o Fn+F11 |
| Lenovo | IdeaPad S10-3 | F12 |
| Lenovo | g460, g470, g475, g480, g485 | F12 |
| Samsung | NC10 | Esc |
| Samsung | np300e5c, np300e5e, np350v5c, np355v5c, np365e5c, np550p5c | Esc |
| Samsung | Series 5 Ultra, Series 7 Chronos, Series 9 Ultrabook | Esc  (Deshabilitar Fast Boot en el BIOS) |
| Samsung | Ativ Book 2, 8, 9 | F2  (Deshabilitar Fast Boot en el BIOS) |
| Sony | VAIO, PCG, VGN | F11 |
| Sony | VGN | Esc, F10 |
| Toshiba | Kira, Kirabook 13, Ultrabook | F12 |
| Toshiba | Qosmio g30, g35, g40, g50 | F12 |
| Toshiba | Qosmio x70, x75, x500, x505, x870, x875, x880 | F12 |
| Toshiba | Protege, Satellite, Tecra | F12 |
| Toshiba | Equium | F12 |

**TECLAS PARA ACCEDER AL BOOT MENU EN PC ESCRITORIO**

* **MSI:** Al encender pulsar tecla  **F11**
* **Foxconn:** Al encender pulsar tecla   **F7**
* **Gigabyte:** Al encender pulsar tecla   **F12**
* **ASUS:** Al encender pulsar tecla   **F8**
* **EVGA:** Al encender pulsar tecla   **F7**
* **BIOSTAR:** Al encender pulsar tecla   **F9**
* **ASRock:** Al encender pulsar tecla   **F11**
* **Zotac:** Al encender pulsar tecla   **Esc**